|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **SKOPİ CİHAZI KULLANIM TALİMATI** | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.19 |
| YAYIN TARİHİ | 26.07.2016 |
| REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 1/1 |

**1.AMAÇ:**

-Skopi cihazının doğru ve verimli kullanımının sağlanmasıdır.

**2.GÖREV VE SORUMLULAR:**

-Doktor

-Hemşire

-Radyoloji teknisyeni

-Ameliyathane personeli.

**3.UYGULAMA:**

3.1. Cihazın elektrik fişi prize takılır.

3.2. Monitör kablosu C koluna takılır.

3.3. Açma /kapama düğmesinden cihaz açık konumuna getirilir.

3.4.Monitördeki kontrol panelinden gerekli talimatlar verilerek skopi cihazı hazır duruma getirilir.

3.5. 30 sn. beklenir.

3.6. ESC butonuna basıldığında boş ekran karşımıza çıkar.

3.7. C kolunun pozisyonu ayarlanır daha sonra ayak pedalı veya el kumandasıyla basıp bırakılır.

3.8. Ekranda çıkan görüntüyü netleştirmek için kontrol panelindeki butonlar kullanılır (C kolu veya monitördeki).

3.9. Görüntüyü print etmek gerektiğinde printer cihazı açılır.

3.10. İşlem bittikten sonra önce açma/kapama düğmesinden cihaz kapatılır.

3.11. Monitör kablosu ve elektrik fişi çıkartıldıktan sonra dikkatli bir şekilde ve katlamadan monitörün arkasına gevşek bir şekilde sarılır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
|  | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |