|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **BİBERON STERİLİZATÖRÜ TEMİZLİK VE BAKIM TALİMATI** | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.04 |
| YAYIN TARİHİ | 02.10.2018 |
| REVİZYON TARİHİ | 00 |
| REVİZYON NO | 00 |
| SAYFA | 1/1 |

**1. Amaç**

Cihazın doğru ve temiz kullanılmasını sağlamak.

**2. Kapsam**

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bulunan biberon sterilizatörünü kapsar.

**3. Tanımlar**

**COMPACT:** kapasitesi 2(iki) adettir 330 ml (11 ölçek) biberon ve aksesuarlarının dezenfekte edilmesi için kullanıldığı cihaz modudur.

**FULL SIZE:** kapasitesi 6 (altı) adettir kadar 330 ml (11 ölçek) biberon ve aksesuarlarının dezenfekte edilmesi için kullanıldığı cihaz modudur.

**4. Sorumlular**

Yenidoğan Yoğun Bakım’ da çalışan hemşire, doktor ve temizlik personelini kapsar

**5. Uygulama**

**5.1.** FULL SIZE ve COMPACT yapılandırmalarda fişi ve/veya güç kablosunu ıslatmamaya dikkat ederek, kalan suyu boşaltın.

**5.2.** Cihazın ayrılabilir parçalarını yumuşak bir bezle silerek temizleyin.

**5.3.** Cihazda kireç oluşumunu engellemek için distile su kullanın.

**5.4.** Cihaz en az haftada bir ve kirlendikçe tüm parçalarıyla birlikte temizlenmelidir.

**5.5.** Isıtıcı bölmedeki kireç kalıntılarını eşit miktarda beyaz sirke ve sudan oluşan sıvı ile temizleyin.

**5.6.** Sirke karışımını bölmede bekleterek kirecin çözünmesinin ardından içme suyu ile bölmeyi birkaç kez durulayın. Ardından yumuşak bir bezle kurulayın.

**5.7.** Sirke karışımı olan sıvıyı boşaltmadan kesinlikle cihazı çalıştırmayın.

**6. İlgili Dokümanlar**

**6.1.** Cihaz Kullanım kılavuzu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| YENİDOĞAN YB HEMŞİRESİ | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |