|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **HASTA BAŞI MONİTÖR KULLANMA TALİMATI** | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.04 |
| YAYIN TARİHİ | 26.07.2016 |
| REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 1/1 |

**1. AMAÇ:** Cihazın doğru kullanımını sağlamak.

**2. KAPSAM:** Zonguldak Özel Level Hospıtalde’ki hasta başı monitorler cihazlarını kapsar.

**3. SORUMLULAR:**

- Hemşire/Ebe

-Att

-Diğer sağlık personeli

**4. UYGULAMA:**

- Hasta sırt üstü yatırılır.

- Hasta bağlantı aparatları monitördeki yerlerine takılır

- Hastaya EKG kabloları bağlanır, Tansiyon aleti manşonu takılır, Pulse oksimetre probunu hastanın parmağına takılır

- Cihazın güç kablosu topraklı prize takılır

- Cihazın açma/kapama anahtarı açılır

- Hasta monitörden izlenir

- Hasta takip işlemi bittiğinde cihazın açma/kapama anahtarı kapatılır

- EKG kablosu, Tansiyon aleti manşonu ve Pulse oksimetre probunu toplanır

- Mekanik temizlik ve Dezenfeksiyon yapılır

-Cihaz ve bütün aparatları kullanıma hazır halde bırakılır.

**Hasta kablosu renk kodları**

Ekstremitler’de Prekardiyal’de

Kırmızı(red):Sağ kol V1:Kırmızı

Sarı(yellow) :Sol kol V2:Sarı

Yeşil(green) :Sol bacak V3:Yeşil

Siyah(black):Sağ bacak V4:Kahverengi

V5:Siyah

V6:Eflatun

**5. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

- Hasta başı Monitör cihazı Kullanma kılavuzu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN** | **KONTROL EDEN** | **ONAYLAYAN** |
| TEKNİK SERVİS | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |