|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **SOĞUK BUHAR MAKİNASI KULLANMA TALİMATI** | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.10 |
| YAYIN TARİHİ | 22.12.2014 |
| REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 1/1 |

**1.AMAÇ:**

Hastanemiz servislerinde bulunan Buhar Makinesinin doğru kullanımını ve buhar ihtiyacını sağlamak için doğru bir yöntem belirlemek.

**2. KAPSAM**: Tüm sağlık personellerini kapsar

**3.SORUMLULAR**:

- Hemşire

- Temizlik Personeli

**4.TALİMAT AYRINTISI:**

3.1 Buhar tedavisi alması gereken hastanın, Doktor istemine göre Buhar Programı servis hemşiresi tarafından seanslar şeklinde ayarlanır.

3.2 Cihazın fişini tak. Cihazın büyük haznesine max. Çizgisine kadar distile su koy.

3.3 Cihazın kapsülüne yeterli miktarda distile su ve uygulanacak ilaç koy.

3.4 Cihazın kapağı doğru şekilde tak. Buhar çıkan hortumun ucuna hastaya uygun buhar maskesi tak.

3.5 Maske hastaya tespit edilir. Cihazın yan tarafında bulunan “zaman” düğmesi istenen zamana göre ayarla.

3.6 Cihazın yan tarafında bulunan “Volume” düğmesiyle buharın yoğunluğunu ayarla.

3.7 Cihazın üst tarafında bulun “max-min.” Düğmesi ile buharın akış hızını ayarla.

3.8 Cihazın “Açma” düğmesine bas.

3.9 Cihaz, verilen süre, miktar ve yoğunlukta hastaya buhar verilme işlemi bitince sinyal verir.

3.10 Kapatma düğmesine bas. Fişten çıkar.

3.11 Buhar seansı tamamlanmış hastanın tedavisine tedavi akışına göre devam edilir.

3.12 Buhar programına göre ayarlanan saatlerde buhar seansı tekrar edilir.

3.13 Maske temizlenmek üzere, Temizlik Personeli teslim edilir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN** | **KONTROL EDEN** | **ONAYLAYAN** |
| BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |