|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PERFÜZATÖR KULLANMA TALİMATI** | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.13 |
| YAYIN TARİHİ | 22.12.2014 |
| REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 1/1 |

**1.AMAÇ:**

 -Perfüzatörü doğru kullanabilme.

 **2.KAPSAM:**

-Tüm hemşireleri kapsar.

**3.SORUMLULAR**

-Birim sorumlu hemşireleri

-Birim çalışanları

**4.TALİMATIN AYRINTISI:**

4.1. Cihaz kullanmadan önce sabitlenir.

4.2. Güç kaynağı kablosu ana kaynağa ve şırınga pompasına bağlanır. Pilin şarj olması için cihaz sık olarak ana kaynağa bağlanır.

4.3. Uzatma seti şırıngaya uygun şekilde bağlanır.

4.4.Şırınga beşiğine yerleştirilir.(Flanjlar yarıklara doğru şekilde yerleşmelidir.)

4.5.Şırınga kopçası kapalı konuma getirilir ve şırınga sürücüsü şırınga başına doğru hareket ettirilir.

4.6. Cihazı açmak için ON tuşuna basılır.

4.7.İnfüzyon programlama:

 a) Şırınga markası seçimi ▼▲ tuşları ile seçilip OK tuşu ile onaylanır.

 b) İnfüzyon seti hastaya bağlanır ve yükleme kontrol edilir.

 c) Akış hızı ayarı (m³/h) : ▼▲ tuşları ile seçilir.

4.8. START tuşuna basılıp infüzyon başlatılır.

4.9. infüzyon tamamlandıktan sonra STOP tuşuna basılıp infüzyon bitirilir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| TEKNİK SERVİS | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |

 4.10. 2 saniyeden uzun süre OFF tuşuna basılarak cihaz kapatılır.