|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **HAVALI YATAK KULLANIM TALİMATI** | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.49 |
| YAYIN TARİHİ | 04.01.2016 |
| REVİZYON TARİHİ | 00 |
| REVİZYON NO | 00 |
| SAYFA | 1/1 |

# AMAÇ: Yatağın amaca uygun bir şekilde kullanımı

1. **KAPSAM:** Tüm hastane yatakları
2. **SORUMLULAR :** Birim Sorumlu hemşire, Birim çalışanları, Temizlik personeli

**KULLANIM TALİMATI**

1. Cihazı kutusundan çıkarınız
2. Şilte kısmını hasta karyolasının üzerine seriniz.
3. Kutudan çıkan iki adet hortumu şilte üzerindeki hava giriş yerlerine diğer uçlarıda motorun üzerindeki hava çıkış yerine sıkıca monte ediniz.
4. Şiltenin iki uç kısmındaki fazlalıkları yatağın altına sokarak şiltenin kaymasını önleyiniz.
5. Şiltenin üzerine alez veya çarşaf seriniz ve cihazı elektrik fişine takıp çalıştırınız. Cihaz 24 saat devamlı çalışacaktır. Hiçbir şekilde fişden çekmeyiniz.
6. Şiltenin şişmesini bekleyin şişme işlemi tamamlandıktan sonra hastayı yatağa yatırınız.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN** | **KONTROL EDEN** | **ONAYLAYAN** |
|  | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |