|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **RÖNTGEN CİHAZI KULLANIM TALİMATI** | DÖKÜMAN KODU | RG.TL.04 |
| YAYIN TARİHİ | 16.02.2016 |
| REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 1/1 |

**1.AMAÇ**

Cihazın doğru kullanımını sağlayarak kullanım ömrünü uzun vadede tutmak ve röntgen cihazının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak..

Hastanemizde röntgen işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılması için bir sistem oluşturmaktır.

**2.KAPSAM**

Zonguldak Level Hospital Radyoloji Ünitesi bünyesinde bulunan röntgen cihazları için geçerlidir.

**3.SORUMLULAR**

 - Radyoloji Uzmanı

 - Röntgen Teknisyeni

**4.TALİMAT AYRINTISI**

Cihazın kullanımına başlamadan önce aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

* 1. .Klimaların açık olması gerekmektedir.
	2. Sıcaklık değerlerinin firma spesifikasyonlarına uygunluğu kontrol altına alınmalıdır .

 **4.3**.Cihazın etrafında herhangi bir toz ve kirlenme olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

 **4.4.**İnfeksiyon kurallarına uygun çevre şartları oluşturulmuş olmalıdır .

**Cihazın Kullanımı:**

1.Cihaz şartel üzerindeki ‘’0’’ konumdan ‘’1’’ konuma getirlir. Kumanda masasından

 ON /OFF düğmesi ile makine açılır.

**2**. İstenilen çekime göre hastaya uygun pozisyon verilir.

**3.** Çekime uygun kaset statife yada masa bucisine yerleştirilir.

**4.** Hastaya uygun konumda doz verilerek çekim yapılır.

**5.** Çekimler bittikten sonra kumanda konsolundaki ON/OFF düğmesinden kapatılır Şartel

 düğmesi ‘’0’’ konumuna getirilerek kapatılır.

**6.** Günlük olarak makinenin temizliği yapılır.

**7.** Röntgen cihazı 6 ayda bir yetkili firma tarafından bakımı yapılır.

**5.REFERANS DOKÜMANLAR:**

Cihaz Kullanım Klavuzu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| BAŞHEMŞİRE | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |