|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **DELCON HEMOWELD-B MODEL PORTATİF MAŞALI HORTUM KAPATMA CİHAZI KULLANIM TALİMATI** | DÖKÜMAN KODU | TH.TL.03 |
| YAYIN TARİHİ | 30.06.2015 |
| REVİZYON TARİHİ | 10.05.2017 |
| REVİZYON NO | 01 |
| SAYFA | 1/1 |

**1. AMAÇ:**

Cihazın doğru ve verimli kullanılmasını sağlamaktır.

**2.KAPSAM:**

Kan transfüzyon ünitesinde ki Delcon Hemoweld-B Model Portatif Maşalı Hortum Kapatma cihazını kapsar.

**3.TALİMATIN DETAYI:**

3.1. El tabancasını yere paralel konumda tutun ve hortumu yanlardaki kanatlara temas edecek şekilde elektrotlar arasına yerleştirin.

3.2 Maşa koluna hafif bir kuvvet uygulayarak maşa kolunun altında bulunan butona basmasını sağlayın.

3.3 Kapatma işlemi sırasında maşa üzerindeki led yanacaktır. Led sönene kadar maşa kolunu bırakmayın.

3.4 Kapatma işlemi yaparken hortumu kesinlikle çekmeyin.

3.5 Maşa üzerindeki led söndüğü zaman tetiği bırakın ve hortumu kaldırın. Kapatma işlemi biter ve kapatma cihazı bir diğer prosedür için hazırdır.

3.6 Hortum basit bir çekme ile iki parçaya ayrılacak şekilde ortasında bir kırma çizgisi ile görünmektedir.

Parçaları ayırmadan önce, lütfen daima kapatma işleminin gerektiği şekilde yapıldığından emin olunuz.

**4.REFERANS DÖKÜMANLAR**

4.1 Cihazın kullanma klavuzu

NOT: Cihaz 5 dakika civarı kullanılmadığı zaman uyku modunda bekler. Uyku modundan çıkmak için elektrotlar arasına hortumu koyun ( hortum kapatma yapıyormuş gibi) maşa kolunu hafif sıkıp bırakın cihaz uyku modundan çıkar kapatma işlemi yapmaya hazır duruma gelir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| BAŞHEMŞİRE | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |